Priser:

**Dino 13,5 T tilhengerlift - med strøm**

  Priser for leie:   
 - 1 dag                                                                 950 eks - 1150   ink snitt pr dag 1187    
 - Helgpris       (fredag 16.00 – mandag 08.00)  1360  eks - 1700   ink snitt pr dag  850  
 - Utvidet helg (fredag 07.00 – mandag 08.00)   2080 eks - 2600   ink snitt pr dag  900    
 - Mandag til fredag              5 dager                      3200 eks - 4000.  ink snitt pr dag  800  
 - Ukepris 7 dager                                                     4480 eks - 5600   ink snitt pr dag  800  
 - En måned                                                          12000 eks - 15 000 ink snitt  pr dag  500

Prisene er inkludert forsikring ved skade.Liften er forsikret i gjensidige og egenandelen er på 10 000 ink

**Dino 160 XT tilhengerlift - med BENSINMOTOR/strøm**

 Priser for leie:   
 - 1 dag –                                                             1000 eks - 1250.   ink snitt pr dag  1187    
 - Helgpris (fredag 16.00 – mandag 08.00)        1360 eks - 1700     ink snitt pr dag   850  
 - Utvidet helg (fredag 07.00 – mandag 08.00)   2080 eks - 2600     ink snitt pr dag   900    
 - Mandag til fredag       5 dager                            3200 eks - 4000    ink snitt pr dag   800  
 - Ukepris 7 dager -                                                 4480 eks - 5600    ink snitt pr dag  800  
 - En måned                                                          12000 eks - 15 000 ink snitt pr dag  500

Prisene er inkludert forsikring ved skade. Liften er forsikret i gjensidige og egenandelen er på 10 000 ink

**Brian James  3500 kg tipp henger, høye karmer, fjernkontroll tipp**

  Priser inklusive mva.  
1. dag                  640 eks - 800 ink   
2. dager.            1200 eks - 1500 ink   
3. dager             2000 eks - 2500 ink   
4. Over  en dag.  400 eks - 500 ink pr dag

Oblikatorisk forsikring 100 ink

Hengeren har forsikring for utleie. Og det er en egenandel på 4000,-  Ved uhell.

**Spisebrakke/letthus**

6 manns med tank toalett 3500 eks mva/måneet.

6 eller 8 mann med forbrenningstoalett 4000 eks mva/månedet

**Om selskapet**

Bedriften ble etablert i 15.12.2015 og holder til I Vestfold - Sandefjord.

Våres utleie park er plassert sentralt i Sandefjord.   
Heimdalveien 13, 3218 Sandefjord   
  
  
  
Juridisk navn: Bergan utleie

Org nummer: 916333625

Post adresse: Postboks 11, 3240 Sandefjord.

Firma er registert i MVA registeret.

Daglig leder: Frode Bergan

TLF 91893092/45838028

1. **Transport og tilkjøring**

Alt utstyr kan fraktes til leietaker og hentes mot pristillegg.

Kjøring til og fra oppdrag tilkommer med NOK 8 + mva. per kilometer.

Evt. bompenger og ferjepriser kommer i tillegg.

1. **Utleie av utstyr**

Det kan kreves et depositum før leieforholdet påbegynnes.

Legitimasjon må fremvises

Leietakter er selv ansvarlig for å ha rett førekortklasse til leie objektene.

Disse utleie produktene våres kreves det førekortklasse BE – Personbil med tilhenger.

* Brian James trailer tipphenger 3,5 tonn
* Dino tilhenger montert lift 13,5 og 16 m
* Spise brakker på hjul.

Leietaker har selv ansvar for å benytte ekstra speil hvis det er behov for det.

1. **Avtalt leietid**

På virkedager beregnes ett leiedøgn fra klokken 0800 leiedagen til klokken 0800 neste dag. Dersom påfølgende dag er en lørdag eller en helligdag, må utstyret leveres tilbake innen klokken 1600 leiedag.

Helgeleie regnes fra fredag ettermiddag klokken 1600 til mandag morgen klokken 0800.

Leietiden starter fra når utstyret er hentet på selskapets adresse og løper til det er levert tilbake til selskapet.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, skal leieobjektet hentes og tilbakeleveres av leietaker på utleiers adresse i Heimdalveien 13, 3218 Sandefjord innenfor avtalt periode for leieforholdet.

Hvis leietaker ønsker å leie leieobjektet lenger enn avtalt må utleier gjøres kjent med dette.

Leieobjektet skal tilbakeleveres i samme stand som ved overleveringen. Leieobjektet skal rengjøres av leietaker før tilbakelevering. Samt etterfylling av drivstofftank. Manglende etterfylling av drivstoff blir belastet med 20 NOK + mva per liter for diesel og 25 NOK + mva per liter bensin.

Leietaker skal gjøre utleier kjent med at leieobjektet er tilbakelevert straks etter tilbakeleveringen.

Ved døgnleie og lengre leieforhold har leietaker utstyret disponibelt hele døgnet for å slippe unødvendig stress med å levere det tilbake etter arbeidsdagens slutt eller dersom en skal arbeide på kveldstid etc. Likevel er priser satt med utgangspunkt i at utstyret skal benyttes en vanlig arbeidsdag (8 timer) per døgn. For bruk utover dette, skal leietaker tydelig opplyse selskapet om det. Da vil det påløpe NOK 150 + mva. ekstra per time brukt utover 8 timer.

1. **Ansvar i leieperioden**

Leieobjektet kan ikke fremleies til en 3. part.

Leietaker er ansvarlig for at gjeldende lover, regler og forskrifter ved bruk av leieobjektet blir overholdt. Dette gjelder blant annet krav til sertifikatklassifiseringer, og egenskaper ved trekkvogn.

Skader som blir påført leieobjektet under leietiden, skal erstattes i sin helhet av leietaker. Eventuelle reparasjoner skal utføres ved autorisert verksted og i overensstemmelse med utleier. Skadene skal meldes ifra om til utleier senest samtidig med gjennomføring av tilbakeleveringen.

Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader som skulle oppstå som følge av bruken av leieobjektet på personer eller ting, herunder skader på egne eiendeler, under leieforholdet. Alle skader er leietakers ansvar, uavhengig av hvordan de oppstår.

Leietaker plikter å erstatte utleiers eventuelle tap eller utlegg som oppstår i forbindelse med leietakers bruk av leieobjektet, herunder gebyrer eller bøter.

Ved tyveri plikter leietaker å erstatte verdien av leieobjektet.

Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av at leieobjektet ikke kan benyttes på grunn av funksjonssvikt ved leieobjektet eller av andre årsaker.

Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i utstyrets virkemåte, krav til kompetanse og risiko. Er du i tvil ta kontakt med utleier.

Dersom foreninger o.l. skal leie utstyr til dugnader etc., skal det opplyses tydelig om dette før leieforholdets begynnelse og én dedikert representant for foreningen skal stå ansvarlig for utstyret under hele leieforholdet. Det samme gjelder dersom flere personer i uavhengige husstander går sammen om å leie et objekt.

18 års aldersgrense.

1. **Forsikring**

Leieobjektet er forsikret. Endelig fastsatt forsikringsutbetaling som følge av uhell, skade eller tyveri som oppstår i leieperioden vil komme til fradrag for utleiers krav overfor leietaker etter punkt 4. Leietaker vil i alle tilfelle være ansvarlig for egenandel samt øvrige krav nevnt i avtalens punkt 4, som etter de til enhver tid gjeldende vilkårene ikke dekkes av forsikringen.

1. **Faktura**

Betalingsfrist bedrift er 14 dager fra utstedt og sendt faktura.

Selskapet står fritt til å avvise utleieforespørsler uten videre begrunnelse.

**Kontakt informasjon**

Frode Bergan  
Bergan maskin & utleie   
Heimdalveien 13, 3218 Sandefjord.   
Postboks 11, 3240 Sandefjord

Hjemmeside: www.berganutleie.no  
TLF: +47 91893092  
E-mail: post@berganutleie.no

Dino 13,5 T

Dino 13,5 T tilhengerlift.

Den har årlig kontroll og er sertifisert.

Suveren lift med meget god rekkevidde.

- Egenvekt: 1640 kg

-Arbeidshøyde maks 13,5 m

- Plattformhøyde maks 11,5 m

- Horisontal rekkevidde maks 9,1 m

- Støttebenbredde 3.8 m

- Transporthøyde 2,14 m

- Transportbredde 1.78 m

- Transportlengde 5,94 m

- Maks løfte kapasitet 215 kg

- Maks personer i kurv. 2

- Stor kurv med rotasjon egnet for to personer.

- Hydraulisk hjelpedrift av hjulene.

- Aggregat - Vekselstrøm

- Spenning 230 V / 10 A Det er anbefalt å bruke 16 A.

- Krav til førerkortklasse: BE – Personbil med tilhenger

Det vil også bli gitt opplæring hvis dere ikke har brukt lift før.

**Dino 160 XT**

Dino 160 XT tilhenger sakseledd lift med 230 volt/bensinmotor

Liften har årlig kontroll og er sertifisert.

Suveren lift med meget god rekkevidde.

- Egenvekt: 1990 kg

- Arbeidshøyde maks 16 m

- Horisontal rekkevidde maks 9,10 m

- Plattformhøyde maks 14 m

- Transportbredde 1,8 m

- Transporthøyde 2,30 m

- Transportlengde 6 m

- Støttebenbredde 3,8 m

- Høyeste tilsatte kurvbelasting 215 kg

- Maks personer i kurv. 2 - Stor kurv med rotasjon egnet for to personer.

- Hydraulisk drift av hjulene

- Spenning 230 V/10 A anbefalt 16 A kurs

- Motor/aggregat Vekselstrøm/bensin

- Krav til førerkortklasse: BE – Personbil med tilhenger

Det vil også bli gitt opplæring hvis dere ikke har brukt lift før.

**Søkeord:**

Søkeord: Tilhengerlift lift malerlift dino, lift sandefjord, lift vestfold, liftutleie, lift til leie, utleie lift, tilhengerlift, utleie lift,

Søkeord: mannskapsvogn, spisebrakke, brakke utleie, arnpro, annleggsbrakke, snekker brakke, utleie, 4 - 6 manns brakke, arbeidsbrakke

**Linde H50**

Mast 2 delt frisikt mast:

* Løftehøyde 5000 mm
* Bygghøyde 3420 mm
* Friløft 150 mm

Ytelser:

* Løftekapasitet V/500 mm lastesenter 5000 kg

Mål:

* Lengde uten gafler 3119 mm
* Bredde 1348 mm
* Akselavstand 2008 mm

Motor: Vw TDI 53 KW – 5,0 liter /timen

Utstyr:

* Sideshift og spredning av gafler
* 1600 mm gafler
* 2400 mm gafler

Leie pris 600 kr pr/dag pluss mva.

**Kobelco SK 80 MSR**

Gravemaskin 8 tonn med stålbelte.

Graveren har følende utstyr:

* Rotortilt
* Fast puss skuffe 120 bred. S 50 feste.
* Smalskuffe 40 cm bred. S 50 feste.
* Smalskuffe 20 cm bred. S 50 feste.
* Graveskuff med tenner. 80 cm bred. S 50 feste.

Pris på forespørsel

**Arnpro 420. Spisebrakke 6 manns. Med forbreningstoalett**

Spisebrakke for 6 personer.

Vognen er nyere modell og er derfor i bra stand.

Brakka er forsikret for utleie.

Ta kontakt for pris på langtidsleie.

Vi tilbyr også utkjøring mot et tillegg.

Be om pris.

Brakka er av type 420TFV Comfort.

Denne utgaven er litt mere påkostet og har endel mere utstyr.

Hovedrom:

- 2x åpningsbare vindu, 1200×800

- Bord og 6x stoler - Grå bakvegg

- Kjøkkenbenk, over- og underskap

- Kjøleskap

- Oppslagstavle

- Permhylle

- Hjelmhylle

- Knaggrekke

- 1000W varmeovn

Toalettrom:

- Forbrenningstoalett (<https://www.sunwind.no/product/show/?id=1864>)

- Vask med 25l vannkanne og fotpumpe

- Tørkerullholder

- Toalettpapirholder

- Speil

- 200W frostvakt

Verktøyrom:

- 3x hyller med kant

- Gjennomføring i gulv

- 200W frostvakt

Et forbrenningstoalett brenner opp avfallet ved høy temperatur slik at restproduktet blir til ren aske. Det krever verken innlagt vann eller noen form for avløpsløsning, men du må være tilkoblet strøm. En renslig, praktisk og luktfri toalettløsning vi trygt kan anbefale om man ikke er for mange brukere. Se video og mere info her: <https://www.sunwind.no/product/show/?id=1864>

Mål og vekt:

- Lengde uten drag: 420 cm

- Lende med drag: 570 cm

- Bredde: 230 cm

- Høyde fra bakkenivået: 298 cm

- Egenvekt/tillatt totalvekt 970 kg / 1350 kg

- Enkel aksling

- Maks tilatt hastighet er 80 km/t

- Påløpsbrems

- Helårsdekk

- Strøminntak 230V 16A 1-fas

**Scanvogn 520. Spisebrakke for 8 personer. Med forbreningstoalett**

Spisebrakke for 8 personer.

Vognen er i meget fin stand.

Det er en type Scanvogn 520

Hoved rom:

- Kjøleskap.

- Stort spisebord

- Knagger for jakker

- Vindu

- Hylle over vindu

- Benk og hjelmhylle

- Vindu lem

- Kabel til strøminntaket.

Redskapsrum:

- 4 stk hyller m/slingringskant

- 200w Frostvakt

Toalett rom.

- Toalettet er av type Cinderella forbrenningstoalettett. Et forbrenningstoalett brenner opp avfallet ved høy temperatur slik at restproduktet blir til ren aske. Det krever verken innlagt vann eller noen form for avløpsløsning, men du må være tilkoblet strøm. En renslig, praktisk og luktfri toalettløsning vi trygt kan anbefale om man ikke er for mange brukere.

- Vanntank med vask

- 200 W frostvakt

- Toalettpapir holder

- Speil over vask

Mål og vekt:

- Lengde uten drag: 520 cm

- Lende med drag: 570 cm

- Bredde: 248 cm

- Innvendig mål 520 x 137 x 210 cm

- Høyde fra bakkenivået: 290 cm

- Egenvekt/tillatt totalvekt 1400/1500 kg

- Dobbel aksling

- Maks tilatt hastighet er 80 km/t

- Påløpsbrems

- Helårsdekk

- Strøminntak 230V 16A 1-fas

**Eurowagon Spisebrakke for 6 personer med tank toalett, vanntank og trykk vann.**

Spisbrakke for 6 personer.

Brakka er forsikret for utleie.

Brakka er av type Eurowagon

Hovedrom:

- 2x åpningsbare vindu, 1200×800

- Bord og 6x stoler

- Kjøkkenbenk, over

- og underskap

- Vask med trykk vann fra vann tank.

- Kjøleskap

- Permhylle

- Hjelmhylle

- Knaggrekke

- 1000W varmeovn

Toalettrom:

- Toalett med tank 180 liter

- Vask med trykk vann fra tank

- Tørkerullholder

- Toalettpapirholder

- Speil

- 200W frostvakt

Teknisk rom:

- Vann tank

- 200W frostvakt

Mål og vekt:

- Lengde uten drag: 420 cm

- Lende med drag: 570 cm

- Bredde: 230 cm

- Høyde fra bakkenivået: 298 cm

- Egenvekt/tillatt totalvekt 1600 kg

- Enkel aksling

- Maks tilatt hastighet er 80 km/t

- Påløpsbrems

- Helårsdekk

- Strøminntak 230V 16A 1-fas

**Scanvogn 420 tank toalett – med mini kjøkken**

Spisebrakke for 8 personer.

Vognen er 2021 modell

Brakka er forsikret for utleie.

Det er en type Scanvogn 420

Hoved rom:

- Mini kjøkken med vask, vann tank og trykkvann.

- Overskap på kjøkken

- Kjøleskap.

- Spisebord

- Stoler

- 750 w radiator

- Oppslagstavle

- Benk

- Hjelmhylle m/slingringskant

- Knagger for jakker

- Vindu

- Benk og hjelmhylle

- Vindu lem

- Kabel til strøminntaket.

Redskapsrum:

- 4 stk hyller m/slingringskant

- 200w Frostvakt

Toalett rom.

- Tank toalett

- Vanntank med vask

- 200 W frostvakt

- Toalettpapir holder

- Speil over vasken

Mål og vekt:

- Lengde uten drag: 4200 cm

- Lende med drag: xxx cm

- Bredde: 2280 cm

- Høyde fra bakkenivået: xxx cm

- Egenvekt/tillatt totalvekt 1300 kg

- Enkel aksling

- Maks tilatt hastighet er 80 km/t

- Påløpsbrems

- Helårsdekk

- Strøminntak 230V 16A 1-fas

**Scanvogn 420 forbreningstoalett – med mini kjøkken**

Spisebrakke for 8 personer.

Vognen er 2021 modell

Det er en type Scanvogn 420

Hoved rom:

- Mini kjøkken med vask, vann tank og trykkvann.

- Overskap på kjøkken

- Kjøleskap.

- Spisebord

- Stoler

- 750 w radiator

- Oppslagstavle

- Benk

- Hjelmhylle m/slingringskant

- Knagger for jakker

- Vindu

- Benk og hjelmhylle

- Vindu lem

- Kabel til strøminntaket.

Redskapsrum:

- 4 stk hyller m/slingringskant

- 200w Frostvakt

Toalett rom.

- Toalettet er av type Cinderella forbrenningstoalettett. Et forbrenningstoalett brenner opp avfallet ved høy temperatur slik at restproduktet blir til ren aske. Det krever verken innlagt vann eller noen form for avløpsløsning, men du må være tilkoblet strøm. En renslig, praktisk og luktfri toalettløsning vi trygt kan anbefale om man ikke er for mange brukere.

- Vanntank med vask

- 200 W frostvakt

- Toalettpapir holder

- Speil over vasken

Mål og vekt:

- Lengde uten drag: 4200 cm

- Lende med drag: xxx cm

- Bredde: 2280 cm

- Høyde fra bakkenivået: xxx cm

- Egenvekt/tillatt totalvekt 1300 kg

- Enkel aksling

- Maks tilatt hastighet er 80 km/t

- Påløpsbrems

- Helårsdekk

- Strøminntak 230V 16A 1-fas

**Byggegjerde – høyde 2 m – lengde 3,5 m**

Byggegjerde

- høyde 2 m.

- lengde 3,5 m.

komplett med festeklammer og føtter.

Ta kontakt for tilbudl!

Vi har type F3 Byggjerde som er mere robust.

Et byggegjerde med et ekstra horisontalt stag som forsterkning. Disse modellene leveres i tillegg med hjørnebeslag som forsterkning i byggegjerdets skjøter. De har standard høyde på 2m og bredde 3,5m. Anleggsgjerdene kobles sammen med festeklammer eller øyeklammer. Disse byggegjerderder leveres med PVC føtter på 26 kg tyngde som standard. Søkeord : Utleie - gjerde - bygg - bygg gjerde - Maskin - Storkmaskin